ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Setup Tool が、リーダへの接続に失敗する理由:

接続できない場合は、次の点を確認してください。

- [更新] をクリックして、リーダが接続されたポートを判断します。[更新]のクリックによって、クエリ文字列がすべての COM ポートとEthernetネットワークのサブネットへ送信されます。クエリに応答するため、DataMan 8000 ワイヤレスリーダは必ずウェイクアップしている必要があります。トリガを引くと、リーダをウェイクアップさせることができます。

- この時、キーボード、HID 接続、またはキーボードウェッジを使用しないでください。Setup Tool をリーダに接続するため、USB シリアル、RS-232 シリアル、Ethernet ネットワークまたはワイヤレスネットワークを使用する必要があります。

- シリアル接続
  - 接続方法の種類に一致する設定コード (USB COMまたは RS-232 シリアル) をスキャンしたかどうか確認します。
  - COMポートのリストに、接続したリーダのポートが入っていることを確認します。
  - リーダが PC の COM ポートに接続されていると、PuTTY のようなターミナルエミュレーションプログラムを使用して、リーダが何らかのデータを送信しているかどうかを判断することができます。
- Ethernet 接続
  - 適切なポート (Cognamer: 1069と、Setup Tool: 44444) を許可して、コンピュータマークインストールされているファイアウォール、またはウイルス対策アプリケーションがEthernetデバイスとの通信を許可していることをご確認ください。
  - 使用するデバイスが [ネットワークデバイス] のリストに入っていることを確かめます。
  - [ネットワークデバイスの追加] にあるIPアドレスに誤りがないことを確認してください。
- ワイヤレス接続
  - リーダがスリープモードになっていないことを確認します (ウェイクアップさせる場合はトリガを引きます)。
  - リーダとPCにつないだベースステーションの間で、接続が確立していることを確かめます。電源、通信両方のケーブルをベースステーションから抜いて差し込み直し、再度ハンドセットをベースステーションにセットします。再び接続する前に、ハンドセットがリンクされたことが (可聴信号によって) 確認されるまで待ちます。
  - ベースステーションが電源に接続されているか確認してください。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500