ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# マルチコード

部分的な結果を許可する

[部分的な結果を許可する]を有効にすると、画像のコードがコード数の設定よりも少ない場合には、成功した読み取り結果に戻ります。

同一の 1D シンボルを許可する

[同一の 1D シンボルを許可する]を有効にすると、同じ長さ、コード、文字列のシンボルを（一つの画像の中で）複数検知した場合に、リーダは複数の結果を返します。

[同一の 1D シンボルを許可する]は、一つの画像に存在する複数の同一1Dシンボル以外には適用されません。また、同じシンボルが検知されたとしても、[同一の 1D シンボルを許可する]機能はモードを問わず後続の画像に影響することはありません。

ソートの優先順位

[ソートの優先順位] のリストでは、複数の結果を読み取った際のリーダのレポート順位を決められます。

- 上、下ボタンで各項目を動かして優先順位を変更してください。

- 逆にするボタンを使うと、選択した項目内の順序が逆になります。

- 位置オプション（上から下または左から右）は、シンボルの中心をさしているのでご注意ください。

- 画像の順序は[バースト]、[連続]トリガモードにて使用します。先にデコードされた画像から順にレポートします。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500