ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [アクション] フィールドの開閉表示の意味：

ここでの「開/閉」は、リレーのステータスを意味しています。上のリストからイベントが発生すると、出力側が開か閉になります。例えば閉の場合だと、読み取りイベントが発生すると出力0が出力1になります。また、0ミリ秒のパルス幅設定で出力ラインをずっと閉にしておくことは可能ですが、この出力ラインでトリガを引いてもリーダの電源をいったん切ってすぐに入れ直すかディスクリート入力設定で出力を消去するまで閉の状態が続く場合がありますのでご注意ください。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503