ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 1 秒あたりのフレーム転送レートが高い状態で、外部 FTP サーバにランタイム画像転送ができない場合の対処法:

1 秒あたり 100 以上のフレームレートで画像の読み取りと転送を実行する設定 (セルフ、自動読み取り、外部トリガの各モード) では、デバイス内部の画像バッファに画像が保存され、外部 FTP への転送はできなくなります。

[バッファの上書きを許可] にチェックを入れると、画像は上書きをされます。このチェックを外すと、バッファに空き容量ができるまで新しい画像はバッファされません。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503