ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [2Dコード] タブの設定項目:

デバイスを設定して、([コード品質] ペインの[一般] タブで) 2Dコード用にISO/IEC 15415、AIM-DPM/ISO/IEC TR29158、SEMI T10、DotCodeの算定をした後、[2Dコード] タブで該当タイプのコードグレード設定のアスペクトを管理することができます。

[全体の結果の最小合格グレード] ドロップダウンボックスでは、既定のコード品質基準に[合格」と認められる最小グレードを指定することができます。

[カスタムしきい値] チェックボックスにチェックを入れると、既定のコード品質基準で元々定義されていたカスタムのしきい値設定を却下し、カスタマイズすることができます。なお、このチェックボックスのチェックを外してから再度チェックすると、しきい値はリセットされて値はデフォルトになります。これらのオプションにより基準に対応した測定のリストができ、その基準1つ1つに次の設定が備わります。

- [しきい値] はグレードA、B、C、Dに設定できます。測定値がこのしきい値を超えることで、それぞれのグレードが割り当てられます。グレードFは、値がグレードDのしきい値に達しなかったときに割り当てられます。なお、測定によってはしきい値を持たないものがあり (例: SEMI 10)、この場合はISO基準に従います (それぞれのISO基準の文書については、詳しくは http://www.iso.org を参照してください)。

- [全体の計算に使用]: これにチェックが入っている場合、測定は全体のグレードの算出に使用されます。なお、SEMI T10の測定にはこのオプションがありません。

- [レポートに含む]: これにチエックが入っている場合、測定はコード品質レポートに含まれます。レポートはリーダからFTP通信経由で直接利用できる、あるいはレポートログ経由でSetup Toolから生成されるもので、[結果文字列] タブ内で有効化される結果文字列内にあります。

なお、その特性上、すべての測定ですべてのオプションが利用可能とはなりません (たとえば、ISO基準は測定にグレードを割り当てません)。

注意: マイクロQRは2Dコード品質グレード設定に対応していません。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500