ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 検証測定の設定:

お使いのDataMan 8600検証機の設定については、「DataMan 8600シリーズ ハンドヘルド型検証機リファレンスマニュアル」の「はじめに」内で、初回のキャリブレーションについて説明している個所を参照してください。設定後、[検証測定] タブ上で、[システムキャリブレーション完了].の隣に緑のアイコンが表示されます。検証測定ステータスに対応してDataMan 8600を更新するには、「DataMan 8600シリーズ ハンドヘルド型検証機リファレンスマニュアル」にある「検証測定のためのデバイス更新」を参照してください。

初回キャリブレーション後にシンボルの読み取りと検証結果の表示を見るには、次の手順で操作を実施します。

- [設定] > [コード品質].を開きます。

- [検証測定] タブ内の [検証機能有効] にチェックを入れます。

- [コード品質ツールビュー] を選択します ([ビュー] の下の [コード品質]).をクリックして有効化します)。

- シンボルを検証機にかざして、トリガを引きます。シンボルは必ず視野の中心に、リーダは正しい向きでシンボル全体を捉えられるよう垂直に置いてください。検証機のスタンドオフを必ず使用して、シンボルを正しく読み取れるようにし、照明の要件をAIM-DPM/ ISO/IEC TR 29158品質ガイドラインで確認します。

- 赤い四角の中央が、画像ペイン内の緑の四角（ターゲット）に収まるまでリーダを動かして下さい。シンボルを読み取って検証測定が終わると、リーダがビープ音を発して知らせます。

[コード品質ツールビュー] では、コード品質の検証結果を見ることができます。[結果履歴] ツールビュー上で選択した読み込み1つ1つに対し、検証測定が [コード品質ツールビュー] 内に表示されます。上部に、読み取れたコードの全体のグレードが表示されます。

[プロパティ] では個々の測定が一覧表示されています。[値] は、読み込み内容と個々の測定に対応するしきい値との差異の値です。[グレード] は、評価に与えられたコード品質のグレードです (また、色付きのアイコンもこの列に表示されます。緑=合格、赤=失敗、黄=しきい値上)。[平均] はその測定での直近の読み込み100件を基にしています。

なお、リーダをキャリブレーションする場合、有効になっている照明オプションはすべてキャリブレーションしますが、無効になっているものは行いません。キャリブレーションを行っていない照明オプションを有効にしても、デバイスは未較正になってしまいます。キャリブレーションされていないリーダで検証を実行しようとすると、エラー音が鳴ってシンボルは検証されません。検証測定を再度行うには、デバイスを再キャリブレーションしてください。

データフォーマット結果の使用については、「DataMan 8600 シリーズ ハンドヘルド型検証機リファレンスマニュアル」を参照してください。

Note: DM8600