ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [コード品質の概要] が収集・表示するデータ：

[コード品質の概要] は、左上の [設定] > [プロットした値] の内容に応じてコードの品質グレードを表示し、測定をリアルタイムのグラフで表示できます。デバイスでモニタリングしたい測定またはグレードを選択します。モニタリング中のデバイスで設定したコードの品質基準以外は、[プロットした値] で使用することができません (ドロップボックスに何も無い時は、デバイスに有効な基準が無いことを意味します)。対称のデバイスで有効なコードの品質基準を変更すると、別の基準でデータの収集ができます。

マルチコードでは、デバイスにコードの品質基準を複数設定する場合もあります。このような時はグラフに2本のデータ線が表示されます (平均は上に表示)。

注意: RTM Lean は1分間隔であるため、グレードは中間値になることがあります。

最上行の [時間間隔] ボタンをクリックすると、アクティブなものがオレンジ色で囲まれます。[コード品質の概要] が使用するインターバルの設定にはボタンを使用します。プロットした値の平均はここに表示されます。

グラフに表示する警告線は、[設定] > [ディスプレイ設定]で設定できます。チェックボックスをマークすると、各グラフに警告線が表示されます。[グラフの種類] は表示するラインの種類を決めます。[読み取り率基準ラインの値 (%)] は、グラフに引くラインのパーセンテージです。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360, ,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean