전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 1D 바코드 탭에서 설정할 수 있는 것은 무엇입니까?

장치가 1D 바코드에 대해 Cognex 1D 가독성 또는 ISO/IEC 15416을 계산하도록 설정하면(코드 품질 창의 일반 탭에서), 이 탭을 통해 코드 평가 유형의 여러 측면에 대해 관리할 수 있습니다.

전체 결과에 대한 최소 성공 등급 드롭다운 상자에서 주어진 코드 품질 표준에 대해 어떤 최소 등급을 '성공'으로 수락할지 지정할 수 있습니다.

사용자 지정 임계값 확인란을 선택하면, 주어진 코드 품질 표준에서 원래 정의된 임계값 설정을 무효화한 후 사용자 지정할 수 있습니다. 확인란 선택을 취소하고 다시 선택하면 임계값이 기본값으로 재설정됩니다. 이러면 표준에 대한 메트릭 목록이 제공되며, 각 메트릭은 다음 설정을 가지게 됩니다:

- 등급 A, B, C, D에 대해 임계값을 설정할 수 있습니다. 메트릭 값이 이 임계값을 초과하면 개별 등급이 배정됩니다. 값이 등급 D의 임계값에 도달하지 않으면 등급 F가 배정됩니다. 일부 메트릭은 임계값이 없는데 이는 ISO 표준에 따른 것입니다(자세한 내용은 http://www.iso.org에서 개별 ISO 표준을 참조하십시오).

- 전체 계산에 사용: 항목을 선택하면 이 메트릭은 전체 등급의 계산에 사용됩니다.

- 보고서에 포함: 항목을 선택하면 이 메트릭은 FTP 전송을 통해 판독기에서 직접 사용할 수 있거나 보고서 로깅을 통해 설정 도구에서 생성된 코드 품질 보고서에 포함되며, 결과 문자열 탭에서 사용 설정할 수 있는 결과 문자열에도 포함됩니다.

자체 특성으로 인해(표준에 정의된 것처럼) 모든 메트릭의 모든 옵션이 사용 가능한 것은 아닙니다(예를 들어, ISO 표준이 메트릭에 등급을 배정하지 않은 경우).

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500