전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 절전 모드 해제 메시지란 무엇입니까?

절전 모드 해제 시 진단 문자열 출력을 사용하면 장치가 시작될 때마다 판독기 또는 베이스 스테이션이 진단 문자열을 전송합니다.

USB 연결에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 직렬 연결인 경우 설정 도구의 설정에 관계없이 메시지가 전송될 때 전송 속도는 38,400으로 자동 설정됩니다.

Note: DMAE50,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM8700Base,DM8000Base