Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie werden die Netzwerkeinstellungen für die Basisstation konfiguriert?

Aktivieren Sie die Option DHCP-Server verwenden, wenn dem Lesegerät eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (sofern verfügbar) zugewiesen werden soll, oder geben Sie die Netzwerkeinstellungen manuell ein. Den richtigen Wert können Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen.

Wenn Sie die Einstellungen ändern, wird die folgende Frage angezeigt: „Für die Übernahme der Änderungen ist ein Neustart erforderlich. Sollen die Änderungen jetzt übernommen und ein Neustart ausgeführt werden?“ Klicken Sie auf „Ja“. Sie können die Änderungen auch anwenden, wenn Sie auf „Nein“ klicken. Wählen Sie System -> Einstellungen speichern aus und starten das Lesegerät anschließend neu.

Note: DM8700Base,DM8000Base