Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie werden die Einstellungen der Option „Numerische Komponente erhöhen/verringern“ konfiguriert?

Diese Funktion kann verwendet werden, wenn die zu validierende Zeichenkette eine Folge von Ziffern (0-9) enthält, die sich bei jedem folgenden Lesevorgang entweder erhöht oder vermindert. Um diese Funktion einzusetzen, geben Sie im Feld Startposition die Startposition der sich erhöhenden oder vermindernden Ziffern (0 ist die Position des ersten Zeichens) und im Feld Länge die Anzahl sich verändernde Zeichen an. Bei Auswahl von Automatisch im Feld Länge behandelt das Lesegerät alle folgenden Ziffern ab der Startposition als sich erhöhenden oder vermindernden Wert. Im Feld Schrittgröße geben Sie die Differenz an, um die sich der Wert von einem Lesevorgang zum anderen ändert. Geben Sie einen negativen Wert ein, wenn sich die Zahl vermindert.

Beispiel: Wenn Ihre anfängliche Zeichenkette ABC_123XXPY lautet und „123“ sich bei jedem Lesevorgang um 1 erhöht, müssen Sie bei Startposition den Wert 4, bei Länge den Wert 3 und bei Schrittgröße den Wert 1 angeben. (Wenn Sie sicher sind, dass die Zeichen ab Position 7 nie Ziffern sind, könnten Sie auch Automatisch im Feld Länge auswählen.) Hinweis: Die Anzahl der Stellen bei Automatikeinstellung erhöht sich mit Erreichen der Höchstzahl nicht, sondern die Zahl wird wie bei jeder Einstellung mit fester Stellenzahl zurückgesetzt (Beispiel: wenn bei zwei Stellen 99 erreicht wird, wird die Zählung nicht mit 100 fortgesetzt, sondern auf 00 zurückgesetzt).

Wenn die Zeichenkette ungültig ist oder nicht gelesen werden kann, wird der erwartete numerische Wert nicht geändert. Durch Aktivieren der Kontrollkästchen Aktualisieren bei Fehllesung und Aktualisieren bei Validierungsfehler können Sie festlegen, dass der erwartete Wert geändert wird, falls der Code nicht gelesen wurde, ungültig ist oder beide Bedingungen zutreffen.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500