Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué transmite el lector cuando no se lee ningún código?

Normalmente, el lector no transmite ningún dato si no puede leer ningún código. Si desea saber si la razón por la que no ve ninguna salida es que no se leyó ningún dato, podrá definir una cadena específica de hasta 32 caracteres de longitud al usar Cadena de salida no leída en el panel Básico.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500