Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué son las mediciones individuales utilizadas para Legibilidad 1D?

A continuación, encontrará una lista de las mediciones calculadas para la evaluación de calidad Legibilidad 1D. Para obtener información más detallada acerca de esta norma de calidad de códigos y sus mediciones, consulte la Guía de comunicaciones y programación del dispositivo DataMan.

- Int. de escaneado múltiple (Integridad de escaneado múltiple) es una medición de la decodificabilidad del símbolo que se obtiene de combinar varios escaneados del símbolo. Cuanto mayor sea la medición, mejor será la calificación.

- Contraste mínimo de borde es la diferencia más baja entre la reflectancia de las barras y la reflectancia de los espacios entre dos elementos adyacentes, que proporciona una indicación de la nitidez de los bordes. Cuanto mayor sea la diferencia, mejor será la calificación.

- Reflectancia mínima es el valor de reflectancia más bajo del escaneado, una medición de la parte más oscura del código de barras. Cuanto menor sea el valor, mejor será la calificación.

- Cambio de tamaño de impresión mide la desviación del ancho de las barras y los espacios con respecto a los anchos deseados (indicados en la especificación de los símbolos); esto es, mide si las barras son más estrechas/anchas en comparación con los espacios del símbolo. Cuanto mayor sea la diferencia, peor será la calificación.

- Contraste de símbolo es la diferencia entre los valores de reflectancia más altos y más bajos de un escaneado (la diferencia de reflectancia entre la barra más oscura y el espacio más claro). Cuanto mayor sea la diferencia, mejor será la calificación.

- Int. de escaneado simple (Integridad de escaneado simple) es una medición de la decodificabilidad del símbolo con un escaneado simple. La decodificabilidad será menor si son varias las partes dañadas en el código de barras.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500