Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la opción Permitir almacenamiento de imágenes no leídas?

Cuando esta entrada está activa y conectada, por ejemplo, a un sensor de detección de paquetes, aunque se pueda aplicar el almacenamiento para todas las imágenes, las imágenes no leídas solo se almacenarán cuando el sensor emita una señal para la entrada en particular. Como resultado, el lector solo almacenará las imágenes no leídas cuando el sensor verdaderamente detecte un paquete. Esta opción solo funciona con el modo de disparo Continuo.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503