Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué significa Abierta y Cerrada en el campo Acción?

El estado de abierto o cerrado hace referencia al estado del relé. Si se produce un evento de la lista anterior, la salida puede estar abierta o cerrada. Por ejemplo, si se produce un evento de lectura, en el caso de Cerrada, la salida 0 pasará a ser 1. Asimismo, puede cerrar una línea de salida de forma indefinida especificando una duración de impulso de 0 milisegundos, pero tenga en cuenta que cualquier evento que active esta línea de salida provocará que se mantenga cerrada hasta que encienda el lector o borre salidas con una configuración de entrada discreta.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503