Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué son las opciones individuales en la pestaña General, en el campo Datos de la pestaña Estándar?

- Subcadena: una subcadena de los caracteres codificados en el símbolo. Para usar esta opción deberá especificar un intervalo para la subcadena.

- Cadena completa: todos los caracteres codificados en el símbolo

- Tiempo de decodificación: la cantidad de tiempo, en milisegundos, que le llevó al lector decodificar el símbolo. Este período de tiempo no incluye la adquisición de imagen, pendiente del procesamiento de imágenes, el tiempo de comunicación o el procesamiento adicional (por ejemplo, Formato de datos).

- Tiempo de disparo: la cantidad de tiempo, en milisegundos, entre la recepción de la activación del disparo y la finalización de la operación de codificación

- Símbolos: la simbología del símbolo decodificado

- CR/LF: retorno de carro con salto de línea

- TAB: un carácter de tabulación.

- SP: un carácter de espacio.

- Identificador de símbolos: el identificador de símbolos tal y como especifica la normativa ISO/IEC 15424:2008

- Tamaño de módulo: la anchura (o altura), en píxeles, de cada módulo del símbolo

- Posición de código: las coordenadas de imagen de cada esquina del símbolo decodificado

- Orientación de los códigos: la orientación del símbolo decodificado indicada en grados. Las rotaciones en el sentido de las agujas del reloj del símbolo decodificado se consideran cambios positivos en orientación.

- Contraste: un valor entre 0 y 1, que indica la cantidad total del contraste en el símbolo decodificado. Un valor elevado indica que los módulos de luz y los módulos oscuros del símbolo tienen un intervalo amplio de valores de gris, mientras que un valor bajo indicará que los módulos de luz y los módulos oscuros están formados por valores de gris similares.

- UEC: la cantidad corrección de error sin utilizar disponible en el símbolo. La corrección de error es un método de reconstrucción o sustitución de datos perdidos cuando el símbolo está dañado. Lo ideal es un valor de «100». Los símbolos 1D siempre dan -1.

- Cadena de entrada: la cadena de entrada (serie o Ethernet) recibida.

- Tiempo de filtro: la duración del filtrado en milisegundos (ms).

- Origen de los resultados: el nombre del dispositivo.

Todos los valores indicados a continuación aumentarán independientemente de si el lector se encuentra conectado a la herramienta de configuración.

- Total de lecturas: el número total de símbolos decodificados

- Total de no lecturas: el número de veces que se recibió un disparo, pero no se decodificó ningún símbolo

- Total de disparos: Total de disparos = Total de lecturas + Total de no lecturas + Total de disparos fallidos

- Disparos fallidos: el número de disparos fallidos debido a que no había disponible ningún búfer de imagen cuando se detectó el disparo

- Índice de disparos: el número total de disparos detectados por el lector.

Los valores que se restablecerán en 0 cuando se borre Estadísticas de procesos en el panel Monitor de procesos o después de que se reinicie el lector son los siguientes:

- Total de lecturas

- Total de no lecturas

- Total de disparos

- Disparos fallidos

El índice de disparo se restablecerá en 0 solo después de reiniciar el lector, pero no después de borrar las Estadísticas de procesos.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500