Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué hace la acción de cada línea de entrada en la pestaña Entradas?

Utilice la configuración Acción de línea de entrada para configurar qué acción llevará a cabo el lector. De forma predeterminada, el lector no responde a una señal de línea de entrada 1, 2 ó 3. Solo se pueden usar las líneas de entrada 0 y 1 para la señal de disparo.

Las acciones de la línea de entrada Aprender código, Optimizar intensidad de la luz, Aprender cadena de correspondencia y Leer código de configuración solo se llevan a cabo tras el próximo disparo.

Puede configurar el lector para que lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Disparo ACTIVADO y Disparo DESACTIVADO están activadas de forma predeterminada en la misma línea de entrada. Disparo DESACTIVADO será el contrario de Disparo ACTIVADO, de forma automática. Si coloca las dos señales en líneas separadas, podrá configurar la polaridad de forma independiente, según se ajuste a sus necesidades.

- Codificador significa que conectará su codificador a esta línea de entrada.

- Aprender código significa que el aprendizaje del lector se produce con la simbología esperada, que puede reducir el tiempo que necesita para decodificar símbolos sucesivos.

- Optimizar intensidad de la luz significa que el lector encuentra la mejor configuración posible para la luz y para el generador de imágenes para poder leer un código.

  NOTA: Optimizar intensidad de la luz no funciona si una de las dimensiones de la RoI es más pequeña que 144.

- Aprender cadena de correspondencia significa que el código decodificado será aquel contra el que se corresponderán y validarán los códigos sucesivos.

- Optimizar enfoque (solo para lectores con lente líquida) significa que el lector encuentra la mejor configuración de enfoque posible para la lectura de un código.

- Leer código de configuración significa que el lector debería considerar el código que debe leer no como una imagen, sino como un comando de configuración, reduciendo por lo tanto la cuenta de disparo, y sin producir una imagen no leída.

- Ajustar significa que el lector encuentra la mejor configuración posible para la lectura de un código.

  NOTA: Ajustar no funciona si una de las dimensiones de la RoI es más pequeña que 144.

- Permitir almacenamiento de imágenes no leídas significa que puede almacenar incluso las imágenes no leídas si así lo desea, por ejemplo, para averiguar por qué hubo imágenes no leídas.

- Borrar salidas significa que si se establece esta acción, se restablecerán inmediatamente todas las salidas si se acciona la entrada. Esta opción no restablece ninguna configuración de retraso de salida.

  NOTA: Si se establece Borrar salidas para una de las entradas y se establece una acción de Lectura en la pestaña Salidas para una de las salidas y la duración de la Duración del impulso para esta salida se establece en un valor distinto a cero, la salida seguirá activa hasta que finalice el tiempo de la duración del impulso, independientemente de que se active o no la entrada en el tiempo de la duración del impulso establecido.

- Polaridad significa que si se establece la polaridad, se producirá un cambio en la señal que activa una adquisición de imagen

- Retraso de rebote define cuánto tiempo debe detectarse la señal de activación para que se reconozca como válida.

Note: DM300