Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué significan los códigos de error de la validación?

Los resultados Incorrecto de la validación de datos son los siguientes:

- 1: identificador de símbolos no válido. El identificador de símbolos es la cadena de tres caracteres que no solo identifica el tipo de símbolo utilizado para la codificación de los datos, sino que también describe cómo procesar los datos. Esta cadena se puede pasar de forma opcional como entrada a la herramienta junto a los datos de decodificación como una entidad independiente o prefijándola al flujo de datos.

  Ejemplo: Para un símbolo UCC/EAN-128, el identificador de símbolos es ]C1. En algunas aplicaciones, esta será la única manera de diferenciar de forma precisa y automática entre símbolos UCC/EAN-128 y Código 128 internos o de la industria. Sin los identificadores de símbolos, no sabría cómo procesar los datos en el símbolo.

- 2: patrón no coincidente.

- 3: calificadores de datos no válidos (AI, DI o TEI).

- 4: identificador de aplicación no válido (AI).

- 5: identificador de datos no válido (DI).

- 6: identificador de elemento de texto no válido (TEI).

- 7: datos no válidos (si los datos no coinciden con el calificador de datos en tipo, longitud o valor).

- 8: separador de campo no válido.

- 9: no compatible con ISO/IEC 15434.

- 10: formatos no compatibles (p. ej. en aplicaciones DoD UID, formatos distintos de 05, 06 o DD).

- 11: código de formato no válido (códigos de formato distintos de 00-99 y DD).

- 12: no compatible con ISO/IEC 15434 si la opción de validación ISO/IEC 15434 está seleccionada, pero el flujo de decodificación no corresponde a un símbolo 2D. Solo es posible identificar este fallo si el identificador de símbolos se pasa como entrada a la herramienta.

- 13: campo de aplicación no válido (un campo que no es compatible con la aplicación).

- 14: campo de aplicación no compatible (un campo que es compatible con la aplicación pero no con la herramienta).

- 15: datos de aplicación no válidos (si los datos no cumplen los requisitos específicos de la aplicación).

  Ejemplo: las aplicaciones DoD UID tienen los requisitos siguientes. La cadena de caracteres correspondiente al ID de la empresa no debe superar los 13 caracteres, sin incluir el calificador de datos. La cadena de caracteres correspondiente al número de lote o pieza original (incluidos los caracteres especiales permitidos) no debe superar los 32 caracteres, sin incluir el calificador de datos. La cadena de caracteres del número de serie (incluidos los caracteres especiales permitidos) no debe superar los 30 caracteres, sin incluir el calificador de datos.

- 16: presencia de varios formatos en el mismo flujo de datos (p. ej. en aplicaciones DoD UID, no puede haber más de un formato en el flujo de datos).

- 17: campos duplicados (varias ocurrencias del mismo calificador de datos en el mismo símbolo). Algunas aplicaciones, como las aplicaciones DoD UID, no permiten campos duplicados en el mismo símbolo.

- 18: UID no válida (no están presentes todos los campos necesarios para crear una UID de Construcción # 1 o Construcción # 2 válida).

- 19: UID de Construcción # 1 no válida (no están presentes todos los campos necesarios para crear una UID de Construcción # 1).

- 20: UID de Construcción # 2 no válida (no están presentes todos los campos necesarios para crear una UID de Construcción # 2).

- 21: falta el finalizador de formato al comprobar la conformidad con la sintaxis ISO 15434 o DOD UID.

- 22: falta el finalizador de mensaje al comprobar la conformidad con la sintaxis ISO 15434 o DOD UID.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500