Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que désignent les valeurs de retard et de délai d'attente du déclenchement ?

Dans le groupe Paramètres de déclenchement, vous pouvez définir le Type de délai sur Temps ou Distance et spécifier le début et la fin du nombre d'attente en millisecondes ou en millimètres avant de démarrer l'acquisition d'une image lorsque le lecteur reçoit un signal de déclenchement. Un retard peut être utile si vous savez que le lecteur reçoit un signal de déclenchement avant que le symbole ne se trouve totalement dans le champ de vision. Seuls les déclenchements Unique, Salve et Continu acceptent un retard après le déclenchement.

Les modes Unique et Salve ont un début de retard et une distance de début de retard mais pas de fin de retard ou de distance de fin de retard. Le mode Continu fournit tous les types de délai.

La valeur Délai d'attente indique une durée fixe pendant laquelle le lecteur va essayer de décoder le symbole détecté. Si le lecteur ne peut pas décoder le symbole dans ce délai, il renvoie l'état « Non-lecture » comme si l'image ne contenait pas de symboles détectables. Si aucun délai d'attente n'est défini, les performances peuvent diminuer car le lecteur tentera de décoder tous les codes potentiels de l'image en cours avant de passer à la suivante.

Note: DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503