Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que le mode de Mise en mémoire tampon ?

Le mode de Mise en mémoire tampon simple vous permet de commencer la lecture des codes même avant l'établissement complet de la connexion sans fil. Cela signifie que votre première lecture est une lecture correcte même si votre lecteur est hors ligne. Les lectures incorrectes sont éliminées.

En mode multiple, le lecteur peut mettre plusieurs lectures correctes en mémoire tampon, jusqu'à 1 Mo. Les lectures incorrectes sont éliminées.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500