Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles valeurs puis-je définir pour le capteur de hauteur ?

Afin d'étalonner le capteur de hauteur de paquet par rapport à votre lecteur, sélectionnez d'abord un des capteurs pris en charge que vous souhaitez utiliser : soit le rideau de lumière de lumière Omron RS232 soit le télémètre à laser Baumer RS232.

Dans le cas du rideau de lumière Omron, vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- Ecartement faisceau : distance en mm entre les faisceaux, avec une plage de 0-300 mm
- Capteur vers surface : distance entre le convoyeur et le capteur de hauteur de paquet, avec une plage de 0-10 000 mm. Sur le capteur de hauteur, mesurez à partir de la hauteur zéro en utilisant le repère d'étalonnage.

Dans le cas du télémètre à laser Baumer, vous pouvez uniquement définir la valeur Capteur vers surface.

Note: DM503