Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels réglages puis-je effectuer pour le codeur d'impulsions ?

Vous pouvez spécifier la distance de sortie et mettre en correspondance l'impulsion avec la distance. La distance de la valeur de sortie est corrigée selon la valeur de la résolution (elle est ajustée au multiple le plus proche de la résolution arrondi au millimètre).

Dans l'onglet Délai de sortie, utilisez la commande Distance de sortie (mm) pour définir la distance du déclencheur jusqu'au moment où le résultat sort.

Dans l'onglet Codeur d'impulsions, utilisez la commande de résolution (mm) pour configurer la résolution.

Dans l'onglet Codeur d'impulsions également, après avoir activé Codeur et Sens du codeur dans l'onglet Entrées, Type de codage du codeur apparaît sur l'onglet Codeur d'impulsions avec les réglages suivants :

- Horloge/Direction :dans ce mode, la première entrée de codeur est utilisée comme signal d'horloge et la deuxième ligne détermine le sens de comptage du codeur.
- Haut/bas :dans ce mode, l'Outil de configuration compte vers le haut si un rebord positif est détecté sur la première ligne et compte vers le bas si un rebord positif est détecté sur la deuxième ligne.
- Quadrature 1x : dans ce mode de codeur, il y a deux lignes d'entrée (Phase A et Phase B). 1 tick de codeur est généré pour chaque séquence complète.
- Quadrature 2x : dans ce mode de codeur, il y a deux lignes d'entrée (Phase A et Phase B). 2 ticks de codeur sont générés pour chaque séquence complète.
- Quadrature 4x : dans ce mode de codeur, il y a deux lignes d'entrée (Phase A et Phase B). 4 ticks de codeur sont générés pour chaque séquence complète.

Si vous activez Taux double, votre encodeur comptera les deux arêtes sur la ligne d'entrée. Notez que le facteur de marche de l'encodeur doit être de 50 %. Si vous désactivez le Taux double, l'encodeur ne comptera que l'arête sélectionnée.

Note: DM360,DM370, DM080, DM280,DM470