Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment régler l'indice de mise au point ?

Vous pouvez régler l'indice de mise au point grâce au curseur de mise au point dans le volet Image, sous la fenêtre de capture d'image. Il y a 2 plans de mise au point selon le mode d'éclairage utilisé.

L'indice de netteté définit la mise au point dans une plage allant de 0 à 500 millimètres.

Veuillez noter que la distance focale se mesure depuis la lentille, et non depuis le cache avant du lecteur.

Note: DM8700