Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles données sont affichées sur le volet Performance de déclencheur ?

Pour que la Performance de déclencheur soit activée, vous devez cocher l'option Informations détaillées du déclencheur pour lectures correctes de la liste Collecte des données dans l'onglet Paramètres.

La Performance de déclencheur n'agrège pas les données lors d'intervalles d'une minute comme les autres, mais affiche au contraire chaque déclenchement sur le graphique. Les déclenchements individuels sont représentés par des points et leur valeur numérique est affichée. Les valeurs tracées (celles qui sont surveillées) peuvent être choisies parmi un nombre de valeurs possibles dans le menu déroulant Valeurs tracées. Remarque : selon la version du microprogramme sur le périphérique surveillé, la liste des valeurs tracées peut différer.

La barre de défilement peut être déplacée vers l'heure souhaitée pour visionner les données de ce moment précis. La longueur de la barre de défilement peut être modifiée (cliquer, maintenir et déplacer) pour modifier l'intervalle surveillé. Le paramètre Cartographie des couleurs basée sur vous permet de paramétrer les critères pour la coloration des points sur le graphique.

Un simple point (déclenchement) peut faire l'objet d'un clic sur le graphique pour afficher toutes les données liées collectées par RTM Lean sur le côté droit si le déclenchement a produit une lecture correcte. S'il a fourni une lecture incorrecte, RTM Lean affiche l'image capturée qui peut être enregistrée en cliquant sur l'icône Enregistrer.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean