Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les données collectées et affichées par l'Historique des événements ?

L'Historique des événements associe les statistiques et l'acquisition des données de qualité de code dans un graphique en temps réel, en fonction du réglage en haut à gauche sous Paramètres > Valeur tracée. RTM Lean surveille la valeur sélectionnée sur le périphérique. Pour les mesures et degrés de qualité de code, seul le standard de qualité de code paramétré sur le périphérique surveillé est disponible sous Valeur tracée. Vous pouvez collecter des données pour un autre standard en modifiant le standard de qualité de code activé sur le périphérique cible.

La barre de défilement peut être déplacée vers l'heure souhaitée pour visionner les données de ce moment précis. La longueur de la barre de défilement peut être modifiée (cliquer, maintenir et déplacer) pour modifier l'intervalle surveillé. Une valeur agrégée de la valeur tracée de la période de temps sélectionnée (par le positionnement de la barre de défilement) est affichée en haut au centre sous Valeur agrégée dans la période sélectionnée.

La collecte de données remplit la ligne inférieure du graphique avec des points qui représentent les évènements pendant la surveillance. Chaque évènement est énuméré sur le côté droit avec des détails (horodateur et type d'événement). Il y a deux boutons sous la liste :

- Enregistrement des sauvegardes du périphérique vous permet d'exporter la configuration de périphérique liée à l'événement sélectionné sur la liste Ceci peut être utilisé pour contrôler les détails lorsque vous cherchez des raisons pour une modification d'une statistique, d'une mesure ou d'un grade.

- Comparaison des configurations ouvre le document vous permettant de comparer les configurations de périphériques liés aux événements sélectionnés ; ceci ne fonctionne que si plus d'un événement est sélectionné dans la liste.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean