Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment faire pour configurer l'OCR ?

La configuration de l'OCR est effectuée à l'aide des étapes ci-dessous, mais elles peuvent être effectuées dans l'ordre souhaité. Veuillez noter que l'OCR ne fonctionne qu'en mode Déclencheur de type unique. Passez d'une page à l'autre à l'aide des bouton Suivant et Précédent, ou en cliquant sur les onglets en haut du volet OCR pour atteindre directement un onglet. L'onglet Résumé établit une liste de tous les paramètres et la couleur rouge signale une erreur. Vous pouvez utiliser l'icône Réparation pour vous rendre directement sur le volet concerné par l'erreur.

Polices : vous pouvez charger des polices utilisées ensuite pour les lectures OCR. Les polices déjà utilisées sont affichées dans la boîte de dialogue. Un clic sur l'une d'entre elles permet des actions supplémentaires en-dessous de la boîte de dialogue. Veuillez noter que l'option Modifier police fonctionne de manière similaire à Charger la police, mais que vous pouvez sélectionner les caractères inclus dans le chargement. Ceci permet de réduire la taille des fichiers, ce qui permettra des durées de chargement plus courtes pour le périphérique. Utilisez Ctrl+Clic pour ajouter les caractères un par un dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez utiliser la flèche à côté du bouton OK de la fenêtre contextuelle Police pour afficher Charger comme, une option qui permet de modifier le nom de fichier du fichier de police.

Utilisation de champs fixes : vous pouvez configurer l'utilisation de champs fixes sur les symbologies ou motifs en utilisant les champs Zone d'intérêt sur l'image lue dans la boîte image de sorte que les lectures OCR peuvent être positionnées en relation avec l'objet en champ fixe. Lors de l'utilisation de champs fixes sur motifs, la zone jaune sert à sélectionner le motif pour l'apprentissage et la zone orange sert à fournir le cadre dans lequel le motif est recherché pendant le fonctionnement. Lors de l'utilisation de champs fixes sur symbologie, vous devez configurer le code correspondant recherché par le périphérique. Dans les deux cas, vous devez utiliser Effectuer l'apprentissage champ fixe pour terminer la configuration de champ fixe.

Chaînes OCR : pour terminer la configuration de l'OCR, naviguer vers Chaîne OCR 1. L'indication verte « Appris » ou rouge « Non appris » signale l'état de la chaîne OCR (ce code couleur s'applique également au nom de l'onglet). Vous pouvez sélectionner la police pour la chaîne sous Police sélectionnée à partir des types de police déjà chargés.

La case Numérisation par champs peut être cochée pour configurer quels caractères peuvent être dans quelle position lors d'une lecture OCR. L'info-bulle (passer le pointeur de la souris au dessus du champ de texte à droite de Numérisation par champs) indique la signification des caractères dans la chaîne de numérisation par champs.

Ensuite, placez le champ de zone d'intérêt OCR au dessus du texte sur l'image et saisissez le texte d'apprentissage.

Le Seuil d'acceptation est une note de caractère vous permettant de régler le seuil à partir duquel les caractères sont acceptés dans une lecture OCR. Les lectures sont signalées par un code couleur sur l'image.

Le Seuil de confiance est réglé à une différence minimum de note de caractère encore acceptée entre les première et deuxième correspondances dans les lectures OCR.

Une fois que tous les paramètres sont configurés, cliquez sur Apprentissage OCR pour terminer d'apprendre la chaîne OCR. Veuillez noter que si vous utilisez la symbologie, des champs fixes ou si vous souhaitez effectuer des lectures de code plutôt que des lectures OCR, alors maintenez la coche dans la case Autoriser les résultats partiels !

Les chaînes OCR additionnelles peuvent également être configurées sous Chaîne OCR 2-4, chacune avec son propre signal visuel (cadres de zone d'intérêt aux couleurs différentes). Veuillez noter que plus le nombre de chaînes OCR apprises est élevé, plus le périphérique est lent.

REMARQUE : l'apprentissage avec multicode n'est pas pris en charge.

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM503