Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# D'autres images seront-elles prises une fois qu'une lecture valide est survenue ?

Non, aucune image supplémentaire ne sera prise en cas d'échec de la lecture dans les configurations précédentes. Une fois qu'une configuration a produit une image valide, le lecteur n'essayera plus de configurations supplémentaires pendant ce cycle de déclenchement et le décodage commence. Le lecteur essayera chaque configuration activée selon un ordre de priorité, en commençant par la configuration avec la priorité la plus élevée et en passant à la suivante jusqu'à ce qu'une lecture valide soit enregistrée.

Note: DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503