Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les différentes options de l'onglet Général dans le champ Données de l'onglet Standard ?

- Chaîne partielle : sous-chaîne de caractères encodés dans le symbole. Vous devez indiquer une plage pour la sous-chaîne pour pouvoir utiliser cette option.

- Chaîne complète : tous les caractères encodés dans le symbole

- Temps de décodage : délai en millisecondes qu'il a fallu au lecteur pour décoder le symbole. Cette période ne comprend pas l'acquisition de l'image, le traitement de l'image en cours, le délai de communication et les autres traitements (par exemple, le formatage des données).

- Temps de déclenchement : délai en millisecondes entre la réception du déclencheur et la fin de l'opération de décodage

- Symbologie : symbologie du symbole décodé

- CR/LF : retour chariot avec nouvelle ligne

- TAB : caractère de tabulation

- SP : espace

- Identificateur de la symbologie : identificateur de la symbologie tel qu'il est indiqué par la norme ISO/CEI 15424:2008

- Taille du module : largeur (ou hauteur) en pixels de chaque module du symbole

- Position du code : coordonnées d'image de chaque coin du symbole décodé

- Orientation du code : orientation du symbole décodé rapporté en degrés. Les rotations du symbole décodé dans le sens des aiguilles d'une montre sont considérées comme changements d'orientation positifs.

- Contraste : valeur comprise entre 0 et 1 qui indique la quantité totale de contraste du symbole décodé. Une valeur élevée indique que les modules clairs et foncés du symbole disposent d'une large plage de niveaux de gris tandis qu'une valeur faible indique que les modules clairs et foncés consistent en niveaux de gris similaires.

- UEC : pourcentage d'erreurs non corrigées du symbole. La correction des erreurs est une méthode de reconstruction ou de remplacement des données perdues par l'endommagement du symbole. La valeur 100 est idéale. La symbologie 1D retourne toujours -1.

- Chaîne d'entrée : chaîne d'entrée reçue (série ou Ethernet).

- Temps de filtrage : durée du filtrage en millisecondes (ms).

- Source des résultats : nom du périphérique.

Pour toutes les valeurs suivantes, l'incrémentation aura lieu que le lecteur soit connecté ou non à l'outil de configuration.

- Nbre total de lectures : nombre total de symboles décodés

- Nombre total de non-lectures : nombre de fois où un déclencheur a été reçu mais sans qu'aucun symbole ne soit décodé

- Nb déclenchements : Nb total de déclenchements = nb total de lectures + nb total de non-lectures + total décl. manqués

- Décl. manqués : nombre de déclenchements manqués en raison de l'indisponibilité d'une mémoire tampon d'images au moment où le déclenchement a été détecté

- Indice de déclenchement : nombre total de déclenchements détectés par le lecteur.

Les valeurs qui seront remises à 0 à chaque fois que les Statistiques de processus sont effacées dans le volet Process Monitor ou que le lecteur est redémarré sont les suivantes :

- Nb total de lectures

- Nombre total de non-lectures

- Nb déclenchements

- Décl. manqués

L'indice de déclenchement sera remis à 0 seulement après un redémarrage du lecteur mais pas après avoir effacé les Statistiques de processus.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500