Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je configurer les paramètres réseau du lecteur ?

Si vous utilisez un lecteur DataMan 8000 sans fil, configurez les paramètres réseau sur la station de base. Si vous utilisez un lecteur filaire, utilisez l'onglet Réseau pour configurer les paramètres réseau.

Sélectionnez l'option Utiliser le serveur DHCP pour qu'un serveur DHCP (s'il en existe un) attribue une adresse IP au lecteur. Vous pouvez également saisir les paramètres réseau manuellement. Contactez votre administrateur réseau afin d'obtenir la valeur qui convient.

Lorsque vous modifiez les paramètres, la question suivante apparaît : « Les modifications apportées requièrent un redémarrage pour prendre effet. Appliquer les modifications et redémarrer maintenant ? ». Cliquez sur Oui. Si, pour une raison quelconque, vous cliquez sur Non, vous pourrez toujours appliquer les modifications. Sélectionnez Système->Enregistrement des paramètres puis redémarrez votre lecteur.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700