ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# パルスエンコーダで設定できること:

出力までの距離を指定し、パルスと距離をマッピングできます。出力距離は解像度の数値をベースにして修正されます (一番近い解像度の倍数を mm 単位で四捨五入して調整)。

[出力遅延]タブの出力距離 (mm)を使うと、トリガから結果出力タイミングまでの距離が設定できます。

[パルスエンコーダ]タブでは、解像度の管理に解像度 (mm) を使用します。

[パルスエンコーダ] タブ、そして [入力] タブのエンコーダおよびエンコーダの方向が有効になると、[パルスエンコーダ] タブに [エンコーダのコーディングタイプ] と以下の設定項目が現れます：

- クロック/方向：最初のエンコーダ入力がクロック信号として使用され、次のラインがエンコーダがカウントする方向を決定します。
- 上/下：最初のラインでポジティブエッジが検知されると Setup Toolがカウントを足し、第二ラインでネガティブエッジが見つかるとカウントを引くモードです。
- 直交 1x：入力ラインが2つあるエンコーダモードです (A相、B相)。フルシーケンスごとに、エンコーダを1ティックカウントします。
- 直交 2x：入力ラインが2つあるエンコーダモードです (A相、B相)。フルシーケンスごとに、エンコーダを2ティックカウントします。
- 直交 4x：入力ラインが2つあるエンコーダモードです (A相、B相)。フルシーケンスごとに、エンコーダを4ティックカウントします。

また、ダブルレートを有効にしてあれば、エンコーダが入力ラインの両方のエッジをカウントします。ただし、エンコーダのデューティサイクルは50％でなくてはなりません。ダブルレートを無効にすると、エンコーダは指定のエッジだけをカウントします。

Note: DM360,DM370, DM080, DM280,DM470