Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é Diagnósticos de símbolo (licença necessária)?

Diagnósticos de símbolo é um recurso que fornece retorno gráfico do dispositivo para códigos de barras de Não lidas. Olhando para o retorno, você pode localizar o problema pelo qual um código de barras falhou a codificação. O retorno fornecido pode sinalizar os seguintes problemas (em uma região do código de barras):

- Padrão Iniciar ou Parar não foi encontrado (seta laranja no código). A área designada pela seta falhou a decodificação. As razões para a falha são mostradas a seguir (por favor consultar a Nota Técnica correspondente para imagens detalhadas que ilustram cada caso):

  - Padrão Iniciar ou Parar está cortado/danificado

  - O código está cortado (devido ao limite da imagem ou por um objeto bloqueando o código)

  - Degradação da qualidade da imagem (frequentemente, porém nem sempre, causada pela qualidade da luz)

  - Deformação e dobragem das etiquetas dos códigos de barras

- Dano/erro de impressão dentro do código de barras (região do retângulo vermelho no código). A área dentro do retângulo é onde o dano ou problema de impressão se encontra. São exemplos comuns de problemas de impressão (por favor consultar a Nota Técnica correspondente para imagens detalhadas que ilustram cada caso):

  - Vazamento de tinta que une as barras em uma só

  - Erro de impressão de uma barra que reduz sua espessura para além da tolerância de decodificação

- Área silenciosa não é suficiente (região do retângulo magenta no código). A violação da Área silenciosa ocorre quando não existe espaço suficiente em um ou ambos os lados do código de barras. Dependendo da simbologia, os leitores toleram alguma violação da Área silenciosa. A violação da Área silenciosa normalmente ocorre devido a texto ou retângulo em torno do código de barras, que está demasiado perto do código de barras, em um ou ambos os lados, ou porque o código foi cortado pelo limite da imagem (por favor consultar a Nota Técnica correspondente para imagens detalhadas que ilustram cada caso).

- Verificação da soma de verificação falhou (retângulo azul em torno do código). Razões comuns para a falha de validação da soma de verificação são mostradas a seguir (por favor consultar a Nota Técnica correspondente para imagens detalhadas que ilustram cada caso):

  - Código de barras danificado (os códigos de barras podem ser dobrados e alinhados de forma que todos os caracteres de dados sejam decodificados, mas ainda será uma Não lida se a verificação da soma não for transmitida)

  - É impresso um padrão incorreto (a cadeia codificada e o padrão de código de barras impresso não correspondem e se a simbologia suportar a soma de verificação, então o decodificador pode indicar essa falha)

Para além dos diagnósticos gráficos, a função Diagnósticos de símbolo mostra as métricas da capacidade de leitura para cada resultado de Não lida, exibidas no canto superior esquerdo dos códigos de Não lidas. As métricas podem ajudar você a acessar a imagem ou a qualidade de impressão e ajudar na melhoria da configuração existente.

A função Diagnósticos de símbolo somente está disponível para imagens PNG carregadas (Ações>Imagens>Carregar imagem), que são assinaladas por um leitor Cognex (não necessariamente o mesmo leitor; as imagens são assinaladas automaticamente quando salvas de qualquer leitor). Após carregar uma imagem, consulte o Painel de imagem ou a janela de Configuração rápida da imagem para retorno de Diagnósticos de símbolo.

Para além dos diagnósticos gráficos, a função Diagnósticos de símbolo mostra as métricas da capacidade de leitura para cada resultado de Não lida. Métricas como Contraste do símbolo e Contraste mínimo da borda podem ajudar os usuários a acessar a imagem ou a qualidade de impressão e ajudar a melhorar a configuração existente. As métricas são exibidas no canto superior esquerdo de cada código de barras de Não lida.

A tabela abaixo mostra um mapeamento entre o nome da métrica exibida e seu nome completo. Por favor consulte as Métricas da capacidade de leitura para entender o que cada métrica mede.

Nome completo Nome exibido Graus possíveis Contraste do símbolo C A,B,C,D,F Contraste mínimo da borda EC A,F Crescimento da impressão PG A,F Refletância mínima MR A,F

Observação: Observação: Diagnósticos de símbolo é um recurso que é ativado exclusivamente por licença.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503