Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que pode ser configurado na guia Códigos de barras 1D?

Após configurar seu dispositivo para computorizar a Capacidade de leitura 1D ou ISO/IEC 15416 Cognex para Códigos de barras 1D (na guia Geral no painel Qualidade do código), essa guia permite que você gerencie aspetos da avaliação desse tipo de código.

Na caixa suspensa Grau mínimo de aprovação para o resultado geral, você pode especificar que grau mínimo é aceito como uma “Aprovação” para o padrão de qualidade do código em questão.

Marcando a caixa de seleção Personalizar limite, você pode anular e personalizar configurações do limite definidas originalmente no padrão de qualidade do código fornecido. Observe que se você marcar e desmarcar a caixa de seleção, os valores de limite são redefinidos para os valores-padrão. Eles fornecem uma lista de métricas para o padrão e cada uma dessas métricas possui as seguintes configurações:

- Limite pode ser configurado para os graus A, B, C e D. Se um valor métrico exceder esse limite, é atribuído o respetivo grau. O grau F é atribuído se o valor não alcançar o limite do grau D. Observe que algumas métricas não possuem limites, de acordo com os padrões ISO (para detalhes, consulte http://www.iso.org, para os respetivos padrões ISO).

- Usar para cálculo geral: se marcada, essa métrica é usada para o cálculo do grau geral.

- Incluir no relatório: se marcada, essa métrica é incluída no relatório de qualidade do código, diretamente disponível do leitor, via transferência FTP ou gerada pelo Setup Tool, via relatório de registro, e na cadeia de resultados que pode ser habilitada na guia Cadeia de resultados.

Observe que, devido à sua natureza (como definido nos padrões), nem todas as métricas possuem todas as opções disponíveis (por exemplo, se o padrão ISO não atribui um grau à métrica).

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500