ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 間隔アシスタントについて：

セルフトリガモード、連続トリガモードの使用時に、選択したパラメータに応じて最大間隔をお勧めします。

右上の [アプリケーションのタイプ] を選び、 [間隔アシスタント] をクリックします。

[移動体] の場合は、必要なデータを得るのに3つの方法があります。右上で計算する単位 (標準かメトリック) を選択します。

- [視野] を選択すると、物理的視野の測定値と最大ライン速度、および最長コードのサイズを加え、最長の間隔時間を割り出します。
- レンズからコードまでの距離を使いたい場合は、[レンズ / コードまでの距離] を選択します。焦点距離を入力し、コードの移動方向を選択します。最大ライン速度と最長コードの値も忘れずに入力してください。
- [コードエレメントサイズ] を選択し、最も細いコードエレメントのサイズで計算を行います。[テストモード] を有効にして、コードの読み取りを試してください。併せてコードの移動方向、最大ライン速度と最長コードの値も忘れずに入力してください。

アシスタントの一番下に、最大間隔時間の推奨値が表示されます。

ハンドプレゼンテーションでは、コードを読み取る位置でリーダをかざしてください。アシスタントがデコード時間を分析し、お勧めの間隔時間を案内します。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503