전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 버퍼링할 결과 목록은 어디에 사용됩니까?

버퍼링할 결과 목록에서는 특정 디코드 정보, 디코드 정보 없음(비판독), 둘 다(모두) 또는 유효성 검사 실패(디코딩이 성공했지만 유효성 검사 실패가 저장되는 이미지만)가 포함되어 있는지에 관계없이 판독기에서 내부적으로 버퍼링되는 이미지 유형을 선택할 수 있습니다.

그러나 버스트 및 계속 모드에서는 전체 시퀀스의 모든 이미지가 시퀀스가 판독 또는 비판독이었는지에 따라 저장됩니다. 버스트 모드의 경우 전체 시퀀스는 버스트 수로 지정된 모든 획득 이미지를 의미합니다. 계속 모드의 경우 트리거는 트리거 신호가 활성으로 유지되는 경우에 한해 이미지를 획득합니다. 이는 트리거 신호가 종료될 때까지 모든 이미지가 저장됨을 의미합니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503