전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 코드가 판독되지 않을 때 판독기에서 무엇을 전송합니까?

일반적으로 코드를 판독할 수 없는 경우에는 판독기에서 데이터를 전송하지 않습니다. 비판독 문자열을 지정하면 특정 문자열을 최대 32자까지 보낼 수 있습니다. 시스템 설정 노드를 클릭한 다음, 출력 노드로 들어가서 비판독 출력 문자열 필드에 문자열을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000