전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 보고서 FTP 전송 탭은 어떤 용도로 사용합니까?

보고서 FTP 전송 탭을 사용하면 FTP를 통해 HTML 보고서 형식으로 전송되는 코드 품질 결과를 설정할 수 있습니다. 서버 주소, 사용자 이름, 암호, 서버 유형을 제공하여 장치가 FTP를 통해 결과를 전송하고 데이터를 전송하고 싶은 서버를 식별할 수 있으려면 코드 품질 보고서 전송 사용함 확인란을 선택해야 합니다.

유휴 시간 초과는 나가는 트래픽 없이 포트가 열려 있는 시간을 나타냅니다. 판독기가 FTP 서버에 대한 연결을 열면 트래픽이 발생하는 한 판독기가 연결을 열린 상태로 유지시킵니다. 설정된 유휴 시간 초과 기간 동안 트래픽이 발생하지 않으면 연결이 닫힙니다. 이는 FTP 전송이 좀처럼 발생하지 않아 연결을 열린 상태로 유지하는 네트워크 오버헤드가 바람직하지 않은 경우에 유용합니다. 유휴 시간 초과를 설정하려면 먼저 유휴 시간 초과 사용을 선택해야 합니다.

파일 이름 아래의 설정은 FTP 보고서 파일 이름 생성을 제어합니다. 설정 가능한 옵션:

- 사용자 지정 파일 이름 생성: 파일 이름을 본인에게 제공하고 싶은 경우 이 옵션을 선택합니다. 파일 이름에서 이름을 지정할 수 있습니다. 파일 이름 필드에는 파일 이름뿐만 아니라 경로 이름도 허용됩니다. 슬래시를 구분 기호로 사용합니다(예: /images/image). 추가 설정을 사용하면 파일 이름 생성에 대한 번호 지정 규칙을 설정할 수 있습니다: 최대 추가 값은 파일 이름의 번호가 올라가는 최대 수를 설정하며, 최대 추가 시작 값은 파일 이름 번호가 시작되는 부분을 설정합니다.

- 스크립트 생성 파일 이름: 이 옵션을 사용 설정한 후 파란색 옵션 이름을 클릭하면 즉시 스크립팅 > FTP 전송으로 탐색해 들어갑니다. 여기에는 파일 이름 생성을 위한 샘플 스크립트가 이미 제시되어 있습니다.

- 서버 생성 파일 이름: 이 옵션을 선택한 후 서버 주소를 제공하면 서버에 기반을 둔 보고서 파일 이름이 생성됩니다. 일부 FTP 서버에서는 들어오는 파일을 디스크에 저장하기 전에 해당 파일의 이름을 고유하게 지정할 수 있도록 이 기능을 지원합니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500