Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como impedir o Excel de saltar as células?

Como padrão, o leitor acrescenta o par retorno de carro/alimentação de linha depois de cada código transmitido. Quando você usa uma conexão de teclado para inserir os códigos transmitidos em Excel, o par de retorno de carro/alimentação de linha faz com que Excel avance por duas linhas depois de cada código. Para evitar que isto aconteça, configure o leitor para enviar apenas o retorno de carro:

1. Clique em Formatação padrão.

2. Especifique a simbologia que você está usando nas guias de Simbologia.

3. Marque a caixa Formatação habilitada.

4. Clique em Cadeia completa na guia Geral.

5. Clique em Adicionar.

6. Em Texto de finalização, insira \r no campo de texto e desmarque a caixa Retorno de carro/aliment. de linha.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,MX-1000,MX-1500