Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como ajustar um comprimento de burst mais longo?

O comprimento burst máximo que você pode especificar depende dos recursos disponíveis no dispositivo. Por padrão, o comprimento de burst máximo é de 120 imagens, mas você pode melhorar isto aumentando a memória para armazenar imagens capturadas pelo leitor. Aumente a memória disponível para o armazenamento de imagens burst, reservando os slots de imagem que estão atualmente dedicados para a elevação de imagem e aumentando o tamanho do campo de visão do processador de imagem. Isto pode ser realizado através do painel tamanho da imagem (região de interesse):

1. Selecione o painel tamanho da imagem (região de interesse).
2. Marque a caixa de seleção Campo de visão do processador de imagens (nos modos de disparo único, burst e contínuo) e reduza o tamanho do Campo de visão do processador de imagens.

Uma vez reduzido, você pode aumentar o parâmetro de comprimento do burst no passo Detalhes do aplicativo.

Note: DM503