Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Modbus TCP : Réglage du délai d'inactivité

Le délai d'attente d'inactivité est la durée pendant laquelle un port est maintenu ouvert sans trafic sortant. Une fois qu'un lecteur a ouvert une connexion au serveur FTP, le lecteur maintient ce port ouvert tant que du trafic existe.

Si aucun trafic n'existe pour la durée du délai d'attente d'inactivité, la connexion est fermée. Ceci peut être utile si un transfert FTP n'a lieu qu'occasionnellement et que les coûts réseau pour le maintien de la connexion ouverte ne sont pas souhaités.

Vous devez d'abord activer Modbus TCP afin de pouvoir définir le délai d'attente d'inactivité.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503