Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les fonctions des actions de chaque ligne d'entrée de l'onglet Entrées ?

Utilisez les paramètres Action ligne d'entrée pour configurer l'action que le lecteur effectuera. Par défaut, le lecteur ne répond pas à un signal sur les lignes d'entrée 1, 2 ou 3. Seules les lignes d'entrée 0 et 1 peuvent être utilisées pour un signal du déclencheur.

Les actions de la ligne d'entrée Apprendre le code, Optimiser la luminosité, Apprendre la chaîne de recherche et Lire le code de configuration sont exécutées seulement après le prochain déclencheur.

Vous pouvez configurer les actions suivantes sur le lecteur :

- Déclencheur activé et Déclencheur désactivé sont activés par défaut sur la même ligne d'entrée. Déclencheur désactivé est automatiquement l'inverse de Déclencheur activé. Si vous placez les deux signaux sur des lignes séparées, vous pouvez définir la polarité de façon indépendante selon vos besoins.

- Code d'apprentissage signifie que votre lecteur apprend la symbologie attendue, ce qui peut réduire le délai nécessaire au décodage des symboles successifs.

- Optimiser la luminosité signifie que le lecteur détermine le meilleur éclairage possible et les paramètres de l'imageur les plus adaptés pour lire un code.

  REMARQUE : l'option Optimiser la luminosité ne fonctionne pas si une dimension de la zone d'intérêt est inférieure à 144.

- Apprendre la chaîne de recherche signifie que le code décodé sera celui par rapport auquel les codes successifs sont comparés et validés.

- Lire un code de configuration signifie que le lecteur doit considérer le code à lire comme une commande de configuration et non comme une image. Le nombre de déclenchements est donc réduit et le lecteur ne génère pas d'image de non-lecture.

- Autoriser la mise en mémoire tampon des images de non-lecture signifie que vous pouvez même mettre les images de non-lecture en mémoire tampon, par exemple pour en comprendre la présence.

- Polarité permet de définir la polarité qui cause un changement au niveau du signal qui déclenche une acquisition d'image.

- Délai d'anti-rebond permet de définir la longueur du délai suivant la détection du signal du déclencheur pour que celui-ci soit considéré comme étant valide.

Note: DM050,DM060