Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Je ne peux toujours pas me connecter au lecteur : puis-je le réinitialiser ?

Numérisez la commande Redémarrer le scanner imprimée au dos de l'Aide-mémoire pour effectuer une réinitialisation logicielle. A la réinitialisation, le lecteur s'arrête et redémarre sans que la mémoire non volatile du lecteur ne soit effacée.

Si cela ne fonctionne pas, numérisez la commande Réinitialiser le scanner avec les paramètres d'usine pour reconfigurer le lecteur sur ses réglages d'usine.

Si cela ne fonctionne pas et que vous utilisez un lecteur connecté à l'aide d'un câble, débranchez l'alimentation du lecteur (sauf pour le DataMan 9500). Tout en maintenant le déclencheur enfoncé, rebranchez l'alimentation du lecteur. Maintenez le déclencheur enfoncé pendant au moins 6 secondes jusqu'à entendre un double signal sonore (bip). Les voyants du lecteur clignotent de différentes couleurs.

Si cela ne fonctionne pas et que vous utilisez un lecteur DataMan 8000 sans fil, retirez la batterie du lecteur et placez-le sur la station de base du lecteur. Tout en maintenant le déclencheur enfoncé, rebranchez l'alimentation du lecteur. Maintenez le déclencheur enfoncé pendant au moins 6 secondes jusqu'à entendre un double signal sonore (bip). Les voyants du lecteur clignotent de différentes couleurs.

Note: DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700