ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 転送モードの種類:

指示転送モードは Setup Tool の [今すぐ転送] をクリックするか、DMCC トリガを送信した時に画像を転送します。FTP ランタイム転送モードは接続が確立された時点で FTP サーバに画像を自動転送します。

FTPのランタイムに入るキューが使えるメモリには上限がありますので、ご注意ください。一つのキュー (またはトリガ) で送れるデータの上限は、画像16枚または8枚 + オーバーレイグラフィック8枚です。

Note: DM060,DM260,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503