ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# UltraLight の北のクワドラントがオンにならない理由:

ほとんどの場合、ユーザはリーダを読み取り面に向けて保持しがちです。そうした状況では、北のクワドラントライトを無効にすると、反射とグレアが最小化されるからです。

リーダは、4 つのセットアップすべてに各デフォルト値が設定されて出荷されますが、有効にされているのは最初のセットアップである一般用途のみです。一般用途セットアップが有効にするのは、西、南、東のローアングル光のみです。このセットアップを軸外光セグメントのすべてを有効にするように、変更できます。

Note: DM8600,DM8700