ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 高さセンサーで設定できる値:

お使いのリーダに関連付けたパッケージ高さセンサーのキャリブレーションには、使用可能なセンサー（「オムロン ライトカーテン RS232」または「Baumer レーザー距離計 RS232」）を最初に一つ選びます。

オムロン ライトカーテンでは次の値が設定できます:

- 光線間隔: 光線間の間隔を mm で指定します。範囲は 0 ～ 30 mm です。
- センサーから表面: コンベヤからパッケージ高さセンサーまでの距離を、0 ～ 10,000 mm の範囲で指定します。高さセンサーはキャリブレーションマークを使用して、高さゼロ地点から計測します。

Baumer レーザー距離計では、センサーから表面の値のみ設定可能です。

Note: DM503