ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# バッファと転送でできること:

[バッファと転送] では、リーダに記録・保存する画像のコントロールや、リーダに保存してある画像の閲覧ができます。また、PC への画像転送も可能です。

- [画像バッファ] タブはリーダに保存する画像を管理します。

- [画像をPCに転送] タブはリーダから PC への画像の転送方法を管理します。

- [画像をFTPに転送] タブはリーダから PC への画像の自動転送を設定します。

- デコード結果を FTP サーバに送信するために必要となるIP アドレスとポート番号を用いて、[結果をFTPに転送]タブでリーダの設定を行ってください。

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500