ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# マルチリーダ同期グループの各リーダからのすべてのコード結果をプライマリリーダに報告させる方法:

マルチリーダ同期モードでは、プライマリリーダは、自身のコード結果だけではなく、他のセカンダリリーダの結果もまとめてレポートするよう設定することが可能です。手順は、まず[シンボル設定]ペインの[マルチコード]タブで、プライマリリーダの[コード数]を決めます。ここでリーダマルチ同期グループから受け取りたいコードの合計数を設定してください。

例えば、プライマリリーダに一台のセカンダリリーダがあり、それぞれ 1 つのコードを読み取るというケースでは、プライマリリーダのコード設定が「2」になります。セカンダリ側が 3 つのコード、プライマリ側が 1 つのコードという組み合わせの場合は、プライマリ側の設定が「4」になります。このようにプライマリ側に設定するコードの数は、リーダマルチ同期グループに属するリーダが読み取るコードの合計数に応じて、1 以上の数で変化します。

ただし、一台のセカンダリリーダで複数のコードを読み取る場合は、セカンダリ側のマルチコード設定も必ず行う必要があるので、注意してください。セカンダリ側の設定がなければ、プライマリ側に複数のコード読み取り結果が送られません。

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503