ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [チューニング] ボタン設定で変更できる内容:

[チューニング] ボタンを押すと、デバイスが使用する入力の種類を設定することができます。デフォルトでは、[チューニングの最適化] にはDataMan 8600の [延長した読み取り試行] ボタンを使います。[チューニングの最適化] は、現在のデコードに最適なリードセットアップを自動的に選び出します。そして、他のリードセットアップを無効にして、シンボル、露光、照明設定、照明などをロックし、DataMan Setup Toolの「隠しリードセットアップ4」として設定します。これによって、同種のコードを別々に読み取るようなケースで読み取りが手早く進みます。

[チューニングの最適化] を実行するには、[延長した読み取り試行]ボタンを黄色と緑のライトが点滅するまで押し続けてから、ボタンを放します。コードを読み取るまで、ライトは点滅し続けます。トリガが押されてコード読み取り状態になっているとき、ライトが点滅して有効なリードセットアップによってバーストモードのトリガを実行し、その後点滅が止まります。ビープ音が鳴り、ライトが緑になってチューニングが終了したことを伝え、リーダの最適化が完了します。チューニングを取り消すには、[延長した読み取り試行] ボタンをインジケータが赤に変わるまで押し続けます。

[延長した読み取り試行] ボタンでは、次に挙げる他の読み取りオプションも選択することができます。

- 一致した文字列の登録：([延長した読み取り試行] ボタンを押し続けて) 光学ボタンでデバイスの準備をしてから、次のトリガの読み取りコードを [一致した文字列] に設定します ([一致した文字列] を利用するには機能キーが必要です)。

- 検証機を有効にする: ([延長した読み取り試行] ボタンを押し続けて) デバイスの準備をしてから、トリガを読み取りコード上で検証機能オンに設定します (検証を利用するには機能キーが必要です)。

[延長した読み取り試行] ボタンを無効にするには、ここで [リーダのボタンを無効にする] を押してください。

Note: DM8600,DM8700