ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 外部光源を使用する方法:

1. [入力/出力] の [出力] タブで、出力ラインの [ストロボ] にチェックを入れます。
2. [画像の最適化] ペインの [アドバンスト] タブで、照明タイプに [外部] を選択します。

外部からのライトは、『クイックリファレンス』に従って選択した出力ラインに接続すると使用できます。

- 出力ラインは必ず電流シンクとして配線してください。

- 共通出力部は必ずシャーシアースにつないでください。

- 最大電流は 50 mA / 24 VDC です。

Note: DM050,DM060,DM070,DM503