ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [パフォーマンスの概要] が収集・表示するデータ：

[パフォーマンスの概要] では、左上の [表示] に応じて読み取り率、1 分あたりの読み取り件数、1 分あたりの読み取り無効件数をリアルタイムのグラフで表示できます。最上行の [時間間隔] ボタンをクリックすると、アクティブなものがオレンジ色で囲まれます。[パフォーマンスの概要] が使用するインターバルの設定にはボタンを使用します。

グラフにデータを表示するには、モニタリング中のデバイスをトリガする必要があります。

グラフに表示する警告線は、[設定] > [ディスプレイ設定]で設定できます。チェックボックスをマークすると、各グラフに警告線が表示されます。[グラフの種類] は表示するラインの種類を決めます。[読み取り率基準ラインの値 (%)] は、グラフに引くラインのパーセンテージです。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean