ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 「AIM-DPM/ISO/IEC TR29158」の評価時に用いる測定の種類:

以下に、「IAIM-DPM/ISO/IEC TR29158」の品質評価に用いる測定の種類を挙げます。コード品質基準とその測定に関する詳しい情報は、「DataMan 接続・プログラミングガイド」または対象となる ISOスタンダードの文書をご覧ください。後者は www.iso.org で入手可能です。

- [コードの歪み度合い] は、それぞれのセルの配置エラーの度合いを表します。シンボルのクロックパターンを使用して測ります。

- [エラー訂正不使用率] は、エラーの訂正後シンボルに残ったコードワードの割合を示します。

  未使用誤り訂正率 を計算する際には、グローバルしきい値の誤った側にコードワードのセルが1つでもあれば、それがエラーと見なされます。2D Data Matrix のシンボルは冗長コードが組み込まれているか、または重複データのコンテンツが存在します。

  1.00 という値は、どのコードワードにもエラーが存在しなかったことを意味します。

- [コードの歪み度合い] は、個々のセルの対称性を表します。つまり、シンボルの軸からの逸脱の度合いです。

- [セルのコントラスト] はシンボルの白セル、黒セルの反射率における差を表し、白セルの平均反射値の割合として表示されます。

  AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158を採用している場合は、白セルが最高彩度の 78% の平均反射値となるよう調節する必要があります。

- [固定パターン損傷] は、マーク内のファインダ、クロック、クワイエットゾーンのパターンに関する品質です。

  リーダはシンボルに含まれる複数のパターンを使用してデータの検出やデコードを行います。リーダはセル変調と同じ方法で、特に反射率の信頼性の計測を使って固定パターン損傷のグレードを生成します。

- [変調] は、実際のマークに対する読み取り可能性の度合いです。

  グレードは、特定のマークについて白セルと黒セルがどの程度グローバルしきい値に近いかを反映し、いずれか特定のマークの白セルと黒セル間におけるグレーレベルの分岐点を示しています。

  リーダが各セルの白か黒かを分類した確実性が比較的低い場合は、マークの変調グレードが低くなります。結果にはシンボルに組み込まれているエラーの補正量も影響します (大き目のシンボルであれば、エラーの補正量も大きくなります)。例えばセルの大半が境目にありながら実際には変更が生じない場合など、そのマークは変調のグレードが低く、未使用誤り訂正率 が高いという結果になります。

- [印刷太り]は、意図された幅 (シンボルの仕様で指定)、からバーとスペースの幅がどの程度ずれているかの測定値です。つまり、バーがシンボルのスペースと比較して狭いか広いかを測定します。差が大きいほど、グレードが低くなります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500